VOILÀ LA MODIFICATION EXPORTATION du SUPERSTAR 3900 EFT de CRT FRANCE
Ce qui lui donne 480 CANAUX en 2fois 6 bandes

1) Vous repérez le connecteur J4 (à gauche du nom Spectrum) vous le débranchez ( il se peut qu'il soit déjà débranché donc chercher un fil libre dans le TX



2) Vous branchez J4 ( 3 fils de gauche à droite BLEU/BLANC/NOIR) sur J2 ( on le distingue sur photo au 2eme plan)



3) Déplacer le strap noir ( de droite le passer à gauche ) = au premier plan de la photo 1



4) Supprimer la résistance de 100 ohms ( coté soudures) = voir photo



5) Vous devrez vérifier et régler aussi :
VR13 = modulation SSB
VR17 = POWER SSB
VR16 = MODULATION AM
VR14 = POWER AM/FM
VR18 = réglage puissance MINIMUM
VR9 = S/METRE en TX

Les performances maximales pour les TX sont données à titre dinformation technique pour une éventuelle maintenance.
Elles sont réservées exclusivement à lEXPORTATION (usage à létranger).
Avant transformation les utilisateurs devront consulter les NORMES en vigueurs dans leurs pays respectifs.
Toutes ces modifications sont bien sur INTERDITE en France où la NORME est toujours à 40 canaux et 4 watts Max.
Les visiteurs du site assument lentière responsabilité dune mise hors normes de leurs appareils.
CIBIFORUM.com et lauteur SPECTRUM26 ne peuvent- être tenu pour responsable.