George et JAMES :

PASSAGE en 240 CANAUX 15 W AM et 30 W BLU

POUR OBTENIR 240 CX 15 WATTS AM - FM et 30 W BLU :

Court- circuitez la diode D424 ( pour info pas indispensable)

A) Allumer le poste en appuyant sur POWER

B) Éteindre le poste en appuyant sur POWER

C) Appuyer longuement sur POWER, le poste s'allume puis s'éteint

D) Appuyer simultanément sur PA et DIMMER tout en maintenant la touche POWER enfoncée

E) Relâcher POWER en maintenant les deux autres touches. L'affichage "code" clignote 5 secondes

F) "code" s'éteint et l'afficheur reste allumé

H) Appuyer rapidement sur M1, l'afficheur s'éteint

I) Taper votre code d'accès, puis sur POWER, le poste est configuré.

Le bouton DIMMER permet de changer de bande.

Une pression brève permet de monter d'une bande

Une pression longue de descendre

Une pression longue sur MODE permet de basculer du mode AM/FM ou mode USB/LSB

POUR REVENIR en MODE IMPORT ( FRANCE)

IDEM, mais en H au lieu d'appuyer sur M1 appuyer sur PROGRAM