MODIFICATION SS 120 et ROBERTen 120 canaux version EXPORT

MODIFICATION SS 120 et ROBERT en 120 canaux version EXPORT

1) Remplacer la résistance R91 (valeur d'origine 27 ohms pour 4 w) par une de 12 ohms pour avoir 7 watts
2) Mettre un quartz 14,910 MHZ en dessus du fil gris ( inférieurs)
3) Mettre un quartz 15,810 MHZ en dessus du fil marron ( supérieurs)
Pour vous aider il doit y avoir le quartz 15,360 MHZ ( normaux ) au milieu
Les quartz de marque UNI sont les mêmes que pour le JFK
4) Régler le S/Mètre en Tx par VR 4
Si vous voulez supprimer le Roger-Beep suffit de couper le fil bleu sur la petite platine