ASTUCES 10KHZ et coupure ROGER BEEP sur Président Richard ou SS360

Pour faire un SHIFT +10 KHZ sur le RICHARD ou le SS360 il suffit :

1) De chercher le point JP54 ( à coté circuit intégré)
2) Ce point à la masse = NORMAL
3) Ce point au + 8 volts ) = + 10 KHZ

COUPURE du ROGER-BEEP = couper le strap J9

Arrêt du ROGER-BEEP avec l'inter TONE
1) Repérer le fil orange reliant le PT ( PEEP)
2) Couper celui- ci à hauteur de l'inter TONE
3) Souder celle- ci en opposition diagonale des fils existants