**Président Richard et SS360 mode export**

Cette remise aux normes export est valable pour le [**Superstar 360FM**](http://78roger.free.fr/Citizen_Band/Postes_Supertar/Superstar_360FM.htm) et [**Président Richard**.](http://78roger.free.fr/Citizen_Band/Postes_President/President_Richard.htm)(même platine)

Il faut enlever les capots, et repérer les 3 fils reliant la platine aux sélecteur de bandes.

Séparer les 2 fils roses et gris qui sont reliés au violet au point MX2
- mettre le Rose sur MX1)
- mettre le violet sur MX2)
-mettre le gris sur MX3)

**Président Richard : Modification de la puissance**

1) Verifier que la résistance R269 fait bien 1,5 KO ( en version France elle fait 5,6 KO) = elle est coté gauche du TX
2) Verifier que la résistance R289 fait bien 100 ohms ( en version France elle fait 1 KO) = elle est à coté VR13
3) Monter la puissance en AM à 7 W avec VR13
4) Monter la puissance à 15 W PEP en BLU avec VR12
5) Calibrer le S/Mètre en émission avec VR 8